***4.1.1.5. Оснащення приміщень лікувально-оздоровчої інфраструктури***

Для забезпечення функціонування лікувально-оздоровчої інфраструктури, необхідно провести роботи з оснащення приміщень відповідним, до функцій і завдань клініки, технічним та медичним обладнанням.

*Технічне обладнання* потребує наступних заходів*:*

1. Електропостачання (1 категорія електропостачання з можливістю тривалого автономного електрозабезпечення).
2. Комп'ютеризація.
3. Освітлення.
4. Автоматизація - сигнальний щит.
5. Медичні гази.
6. Система виклику медичної сестри.
7. Теплопостачання.
8. Водопостачання.
9. Система припливно-витяжної вентиляції та кондиціювання.
10. Охорона та пожежна сигналізація.
11. Господарчо-побутове забезпечення:

* Харчовий блок з їдальнею, кафе та рестораном;
* АТС;
* ЦСВ;
* Складські приміщення;
* Приміщення господарчо-побутової частини;
* Довідково-інформаційна та вестибюльна групи;
* Гардероб та кімната для зберігання речей;
* Аптека;
* Автопідприємство та гараж.

*Спеціалізоване медичне обладнання* проектується згідно з організаційно-функціональною структурою клініки.

Оснащення клініки потребує обладнання для наступних функціональних складових: фізіотерапевтичний блок; блок гідротерапії; діагностичний блок; хірургічний блок; лабораторний блок.

Враховуючи специфіку методики відновного лікування, необхідним є також встановлення спеціалізованого реабілітаційного обладнання.